Zebra DS2208 (USB-COM)
(Version 11.03.2022)

Cable Connection Settings

   USB
                       
        USB Device Type(45001)	CDC^	
                       
   IBM-RS485
                       
        PortAddress(45030)	None^	
                       
   Keyboard Wedge
                       
        Terminal Type(45038)	IBM AT Notebook^	
                       
   USB
                       
        Check DTE State(2286)	Disable^	
                       
Modify Data - Advanced Data Formatting

        	Prefix: START OF TEXT^	
                       
        	Suffix 1 CTRL C/END OF TEXT^	
                       
        	Suffix 2 Enter^	
                       
        	Scan Data Transmission Format <Prefix><Data><Suffix 1>^	
                       
General Parameter Settings

   Beeper
                       
        Beeper Volume(140)	Low^